Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Zadanie nr  5:Opis parametrów wymaganych dla aparatu Stacja do zatapiania

Lp.	Sprzęt	Liczba sztuk	
	Stacja do zatapiania	1	
	Producent………………………………………………	Model……………………………………………	
L.p.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości )	
                                               Parametry wymagane	
1.		Zestaw składający się z  3 elementów (dystrybutor parafiny, urządzenie grzewcze, urządzenie chłodzące) – budowa modułowa – elementy rozdzielne		
2.		Dystrybutor  parafiny:		
a)		Zbiornik na parafinę o pojemności min. 4 litry wykonany ze stali nierdzewnej		
b)		Zakres temperatur pracy 200C-700C		
c)		Termostat cyfrowy z wyświetlaczem LCD z możliwością zaprogramowania tygodniowego cyklu pracy		
d)		Dystrybucja parafiny-sterowana czujnikiem zbliżeniowym – bezdotykowym lub przyciskiem  lub pedałem		
e)		Dysza podająca – podgrzewana 		
f)		Gniazda na narzędzia – podgrzewane min. 6szt.		
g)		Punkt chłodzący – średnica min. 55mm wyposażony w indywidualny włącznik		
h)		Oświetlenie – lampa halogenowa lub LED  na elastycznym wysięgniku		
i)		Możliwość regulacji prędkości wypływu parafiny z dozownika		
j)		Możliwość regulacji położenia czujnika zbliżeniowego uruchamiającego wypływ parafiny		
k)		Wyjmowana szufladka do odbierania nadmiaru dozowanej parafiny		
3.		Urządzenie grzewcze:		
a)		Podgrzewany, wyjmowany zbiornik główny o pojemności min. 2l		
b)		Podgrzewany wyjmowany schowek na próbki o  pojemności  min 2l		
c)		Zakres temperatur pracy 200C-700C		
d)		Termostat cyfrowy z wyświetlaczem LCD z możliwości zaprogramowania tygodniowego cyklu pracy		
4.		Urządzenie chłodzące:		
a)		Temperatura pracy do min -12 st. C  		
                             Gwarancja	
5.		Gwarancja  min 24 m-ce		
6.		Czas naprawy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.		
7.		W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy szóstego dnia od  momentu zgłoszenia awarii.		
8.		Szkolenie przypominające po 3 mcach od daty instalacji dla  personelu z obsługi urządzeń i osprzętu dla min 3 osób min 6 godzin		
9.		Instrukcje i  dokumentacje w  języku  polskim.		
10.		Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2016.		
11.		Szkolenie personelu z obsługi urządzeń i osprzętu po instalacji i uruchomieniu sprzętu dla minimum 3 osób min 6 godzin. 		
12.		Wykonywanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta.Przeglądy wykonywane w siedzibie Zamawiającego.		
13.		Okres dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty sprzedaży. Możliwość zakupu części zamiennych bez konieczności opłacania usługi serwisowej.		
14.		Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa (dokumenty potwierdzające, iż przedmiot dostawy jest wyrobem medycznym, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (proszę opisać dokumenty)		

POUCZENIE:
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………                                                                     
         (miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w 
						dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do  
występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.